{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["钢材报价明细表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"钢材报价明细表","index":0,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[8,0,8,10],[9,6,9,10],[10,6,10,10],[11,6,11,10],[12,6,12,10]]}
["钢材报价明细表"]
["序号","材料名称","规格、型号","计量\n单位","单价（元）",{"$nulls":3},"合价\n（元）","生产厂家","备注"]
[{"$nulls":4},"钢材","底漆","面漆（含中间漆）","防火漆"]
[1,"H型钢","Q355","吨",{"$nulls":5},"XX 厂家"]
[2,"角钢","L50*5\n(Q235B)","吨"]
[3,"C型钢","C220*75*20*2.0(Q235B)","吨"]
[4,"薄壁热镀锌矩形钢管","Q235B","吨"]
[5,"圆钢","直径12Q(235B)","吨"]
["   说明：1.合价指的是钢材成品的价格，涵盖钢材的买价、上底漆、中间漆、面漆、防火漆的费用以及运抵项目所在地的运费，不包含税费。单价属于合价的明细。  \n         2.油漆涂刷要求：出厂前涂装环氧富锌底漆两道，干膜厚度70um，环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度为70um，再面刷氯化橡胶面漆两遍，干膜厚度60um,现场涂刷薄涂型防火涂料,防火等级为二级，防火涂料建议采用非膨胀性，其中钢柱、柱间支撑涂层厚度49mm，钢梁、屋面水平支撑（含隅撑）涂层厚度28mm，檩条涂层厚度20mm。   \n         3.H型钢约209.629吨、角钢约88.7吨、C型钢约73.158吨、薄壁热镀锌矩形钢管约1297.156吨、圆钢48.937吨，此钢材数量仅作为报价的参考依据，最终钢材数量以签订的合同数量为准。"]
[{"$nulls":6},"供应商：                                （盖章）"]
[{"$nulls":6},"法定代表人或其委托代理人：              （签字）"]
[{"$nulls":6},"      联系电话：                                    "]
[{"$nulls":6},"                                 年   月   日"]